附件设备清单：

1、设备外观：采用8英寸高清IPS显示屏，200万像素双目摄像头，支持宽动态，面部识别距离0.2-3m；

2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，15万条存储记录，SD 卡槽\*1（最大支持 512GB）；

3、认证方式：支持人脸识别（1:1或1：N），人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式

4、通讯接口：网口/wifi；

5、接口：LAN\*1、RS232\*1、继电器输出\*1、开门按钮\*1；

6、工作电压： DC12V/1A；

7、使用环境：室内/室外外环境，防护等级IP56；

8、安装方式：可壁挂式，可安装在人员通道上，需搭配通道支架；

9、参考尺寸：130\*275.4\*26.8mm；

10、工作温度：-20~60℃。

11、主要功能包括：人脸识别、属性检测、活体检测、口罩识别、离线使用、后台管理、支持照片、视频防假等。

12、数据可集中管理，有后台对数据进行汇聚。